**Держатель грунтовой ДГ-01, ДГ-02**

**Руководство по эксплуатации**

НАЗНАЧЕНИЕ

Держатель грунтовой ДГ-01 (далее держатель) предназначен для установки и крепления светильников, прожекторов и пр. для ландшафтной, садово-парковой, архитектурной подсветки. Светильники могут применяться как с питанием от сети, так и автономным питанием (аккумуляторным). Конструкция держателя обеспечивает безопасную и эффективную эксплуатацию светильников при соблюдении требований данного РЭ.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Температура окружающего воздуха при эксплуатации от -45°С до +45°С

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип светильника | Размеры в мм, не более | Масса в кг, не более | Допустимая масса устанавливаемого светильника  | Максимальный размер устанавливаемого светильника в плане  |
| диаметр | высота |
| ДГ-01 | 60 | 230 | 0,18 | 2,0 | Ø500 мм |
| ДГ-02 | 63 | 192 | 0,14 |

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Держатель в сборе - 1 шт.

Руководство по эксплуатации - 1 экз.

СБОРКА И МОНТАЖ.

Распаковать изделие. Установить держатель в грунт, убедиться, что держатель установлен устойчиво.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

 Не устанавливать светильник, масса и габаритные размеры которого превышают допустимые. При фиксации светильника убедиться в том, что конструкция устойчива и не опрокидывается.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ.

Транспортирование изделий осуществляется различными видами транспорта при температуре от +40° С до -50° С при условии защиты от атмосферных осадков.

Хранить изделия в упаковке изготовителя в закрытых помещениях при температуре от +40° С до -50° С и относительной влажности 75%.

ГАРАНТИИИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. Срок службы не менее 10 лет.

Срок сохраняемости изделия в упаковке – 2 года со дня отгрузки.

По истечении срока службы изделие утилизировать в соответствии с указаниями местных органов власти.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Представитель службы контроля предприятия

|  |
| --- |
| Заполняет торговая организацияНаименование торговой организации, контактный телефон\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата продажи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П.Продавец (подпись)\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |

 «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202 г.



ЧПТУП ”Витебское электротехническое предприятие

”СВЕТ” Республика Беларусь 210004 г. Витебск,

ул. Ломоносова 2А.Тел./факс 8-0212-36-66-32

 

ДГ-02

ДГ-01

Рисунок 1. Общий вид держателей ДГ-01 и ДГ-02