

**RUS**


# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)

ПРОТИВОМОСКИТНЫЙ КЕМПИНГОВЫЙ ФОНАРЬ ЭРА

# Модель: ERAMF-08

## Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку продукции под товарным знаком ЭРА!

Данный документ распространяется на противомоскитный кемпинговый фонарь и предназначен для руководства по его подключению, эксплуатации, транспортировке, хранению и утилизации.

противомоскитный кемпинговый фонарь ЭРА предназначен для защиты от летающих насекомых в ночное время, при проведении походов и отдыха на природе, а так же для освещения пространства в палатках и летних домиках.

Противомоскитный кемпинговый фонарь ЭРА ERAMF-08 имеет два режима:

1. Противомоскитный режим. Ультрафиолетовый свет привлекает летающих насекомых, которые, подлетев к светильнику, затягиваются в отсек лампы
2. Режим освещения. Световой поток составляет 60 lm.

**! Внимательно изучите данное руководство перед использованием изделия и сохраните его до конца эксплуатации.**

**! Информация о видах опасных воздействий**

Изделие не содержит опасных и вредных для здоровья человека веществ, которые могут выделяться в процессе эксплуатации в течение срока службы изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

**ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:**

Фонарь предназначен для уничтожения летающих насекомых.

Лампа соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Товар сертифицирован.

1. **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|  |  |
| --- | --- |
| Максимальная мощность фонаря, Вт | 5 Вт |
| Степень защиты изделия, IP | IP X4 |
| Срок службы лампы, лет | 2 года |
| Источник питания | Солнечная панель |
| Источник света | 6 LED |
| Время работы | 6 часов при полностью заряженной батарее |

1. **КОМПЛЕКТНОСТЬ**

В комплект поставки входит:

|  |  |
| --- | --- |
| Фонарь, шт. | 1 |
| Упаковка, комплект | 1 |
| USB-кабель | 1 |
| Руководство по эксплуатации (Паспорт), экз. | 1 |

1. **УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

### ВНИМАНИЕ!

* 1. Для очистки лампы от насекомых, обязательно отключите питание и откройте нижнюю часть.
	2. Производить очистку фонаря от насекомых необходимо не реже одного раза в месяц.
	3. Беречь от детей.

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

* 1. Зарядите лампу от солнечной батареи или USB-кабелем. (Входит в комплект).
	2. Нажмите кнопку на верхней части лампы, чтобы выбрать необходимый режим «Противомоскитный» или «Освещение». При выборе режима «Противомоскитный», будет включен ультрафиолетовый свет. При выборе режима

«Освещение» в первый раз, лампочка будет гореть.

* 1. Оба режима могут быть включены одновременно, или вы можете выбрать один из режимов в соответствии с вашим запросом.
	2. Для достижения наилучшего результата рекомендуется использовать один «Противомоскитный» режим и держать устройство вдали от постороннего источника света.

### ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

### УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

* 1. Гарантийный срок эксплуатации фонаря составляет 24 месяца со дня продажи, при условии соблюдения условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.
	2. Возврат/обмен фонаря осуществляется у розничного продавца, реализовавшего товар потребителю, в сроки и по основаниям, установленным законодательством о защите прав потребителей.
	3. Возврат/обмен фонаря осуществляется без механических повреждений и при полной комплектации.

### ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ ВНИМАНИЕ!

 **Все работы связанные, с устранением возможных неисправностей изделия, должны осуществляться при отключенном питании сети!**

|  |  |
| --- | --- |
| Фонарь не работает | * проверьте заряд аккумулятора
* удостоверьтесь в работоспособности ламп
 |

Если эти способы Вам не помогли, для устранения неисправности обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.

### СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование изделия:** | Фонарь |
| **Тип изделия** | Противомоскитный |
| **Модель изделия** | ERAMF-08 |
| **Товарный знак** | «ЭРА» |
| **Страна изготовитель** | Китай |
| **Наименование изготовителя** | АТЛ Бизнес (Шэньчэнь) КО., ЛТД |
| **Адрес изготовителя** | КНР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанъе стрит, Нос Баоличэн Билдинг, рум 901 |
| **Информация для связи с изготовителем** | atl\_company@163.com |
| **Импортер:** | Информация об импортере указана на этикетке, расположенной на индивидуальной упаковке |
| **Соответствие нормативным документам** | Изделие соответствует требованиямТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»,ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» |
| **Дата изготовления:** | 11.2019 |