**Кронштейны для уличных светильников**

Паспорт

Назначение и область применения

Кронштейны предназначены для установки консольных уличных светильников для освещения улиц, дорог, парков, скверов и т.д.

Указания по эксплуатации

Технические параметры кронштейнов приведены в таблице 1.

Условия безопасного и эффективного использования приведены в таблице 2.

Закрепить основание держателя на монтажной поверхности. Выставить нужный угол крепления монтажной трубы.

Крепёжные элементы в комплект поставки не входят.

Требования безопасности

Запрещается эксплуатировать кронштейн с механическими повреждениями.

Запрещается превышать максимальную нагрузку.

Монтаж и обслуживание кронштейна производить при отключенном от сети светильнике.

При обнаружении неисправностей по окончании гарантии или истечении срока службы кронштейн необходимо утилизировать.

Таблица 1 – Технические параметры

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Значение для кронштейна типа | | | | |
| SPP-AC2-0-230-038 | SPP-AC2-0-230-048 | SPP-AC2-0-300-048 | SPP-AC2-0-500-048 | SPP-AC2-0-230-060 |
| Цвет корпуса | Серый (RAL7040) | | | | |
| Посадочный диаметр, мм | 38 | 48 | | | 60 |
| Максимальная нагрузка, кг | 12 | | | | |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 250х120х102 | 250х120х112 | 300х120х112 | 500х120х112 | 250х120х124 |
| Масса, кг |  | 0,68 | 0,74 | 1,02 | 0,84 |

Таблица 2 – Условия безопасного и эффективного использования, обслуживания, транспортирования, хранения и утилизации

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Параметр | | Значение |
| Диапазон рабочих температур | | (–40… +60) ⁰С |
| Влажность воздуха | | до 98 % при 25 ⁰С |
| Материал | | Сталь |
| Ремонтопригодность | | Неремонтопригодны |
| Обслуживание | | Профилактический осмотр, протяжка крепёжных элементов, чиcтка мягкой слегка влажной тканью без применения агрессивных моющих средств |
| Транспортирование и хранение | Температура | (–40… +60) ⁰С |
| Относительная влажность | до 98 % при 25 ⁰С |
| Условия | В упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией |
| Утилизация | | По требованиям законодательства на территории реализации |
| Срок службы, лет | | 10 |
| Гарантийный срок службы, месяцев (со дня продажи)\* | | 24 |

**Примечание**

\*Гарантия сохраняется при соблюдении покупателем правил эксплуатации, транспортирования и хранения, наличия

кассового чека и заполненного гарантийного талона.

Дата выпуска ОТК

Заполняет торговое предприятие:

Дата продажи Продавец\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись, штамп магазина)

|  |
| --- |
| OOO "СТЗ "ВЛАДАСВЕТ" |
| 141112 Московская обл. Щелковский р-н, г.Щелково, ул. Октябрьская 21, 2 этаж, офис 16 |
| тел. +7 495 **543-89-49, 745-38-14** |